규  격  서

품 명	RTMP,vod server
제 조 원	VAITEM
모 델 명	VAIT-RTSV80
사 양	사양 개요 자사 홈페이지를 통한 실시간 라이브 방송 및 영상자료를 VOD 서비스를 하기위한 시스템이다. 서비스에 필요한 OS , 영구 라이센스를 포함한다. 외부 네트웤 연결은 사용자가 전용 IP정보를 제공한다. 시스템은 사용자용과 백업용 이 별개로 구성되며 사용자용을 납품한다. 네트워크 용량은 사용자 회선에 제약을 받는다. (사내방송 제외) 사용자 접속은 동시 80명이 HD영상을 홈페이지에서 시청가능하도록 한다. 필요한 시설비, 경비 , 인건비, 교육비를 포함한다. 기본사양 - 홈페이지를 통한 RTMP 실시간 다채널(최소 3개채널이상) 방송지원 - 4K 해상도 서비스가 가능할 것 - VOD 서비스가 가능해야한다. - VAIT360 ai 솔루션과 호환 서비스가 가능해야한다. - OBS, VMIX LiveshellX, Hello의 RTMP 스트림을 받아 실시간 방송이 가능해야한다. - RTSP 프로토콜 호환되어야한다. - HLS 서비스가 지원되어야한다. 하드웨어 특수필요사양 RACK MOUNT TYPE RTMP SERVER - CPU : INTEL i9-10900 - MEMORY : DDR4 16G - SSD : INTEL 660P M.2 2280 512G QLC - GRAPHIC CARD : NDIVA Quadro P2200 D5x 5GB - Gigabit LAN CARD - POWER SUPPLY : ATX/700W - CASE : RACK MOUNT CASE - OS : LINUX Ubuntu 18.08 시스템으로 i9과 Quadro p2200을 정상적으로 OS에 드라이버 등의 인식이 로그상 정상이어야 하고 그 기반에서 솔루션이 정상 동작 해야함 - 자동화 스케쥴된 영상데이터 백업 기능 내장 (자동 복구는 아님) - 1년간 무상 원격제어 서비스 (외부 공용 접속 IP 제공시) * 다른 버전의 OS 와 그래픽카드 칩셋은 검증되지 않아 인정하지 않음 하드웨어 일반사양
기타사항	1년 보증기간을 위한 특별요구사항 공식 제조사로부터의 1년간 A/S 보증 확약서 입찰시 제시,